# Architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a8=y

# Linux headers same as kernel, a 4.15 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_15=y

# System
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# required tools to create the SD card image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y

# Filesystem
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/common/imx/post-image.sh"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y

# Bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx53loco"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2018.01"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.15.1"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v6_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx53-qsb imx53-qsrb"
BR2_LINUX_KERNEL_NEEDS_HOST_OPENSSL=y
