BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y
BR2_ARM_FPU_VFPV3=y
# Linux headers same as kernel, a 4.7 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_7=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/wandboard/post-build.sh"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/wandboard/post-image.sh"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="wandboard"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2016.09.01"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="SPL"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.7.3"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v6_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6q-wandboard imx6dl-wandboard imx6q-wandboard-revb1 imx6dl-wandboard-revb1"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
# required tools to create the SD card image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS=y
