# Architecture
BR2_m68k=y
BR2_m68k_cf5208=y

# System
BR2_SYSTEM_DHCP="eth0"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set

# Linux headers same as kernel, a 4.8 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_8=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.8.17"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/qemu/m68k-mcf5208/linux-4.8.config"
BR2_LINUX_KERNEL_VMLINUX=y

# Serial port config
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyS0"

# use minimal busybox with hush and networking tools
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox-minimal.config"
