# Architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a7=y
BR2_ARM_FPU_VFPV4=y

# Linux headers same as kernel, a 4.11 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_11=y

# System configuration
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="OrangePi_Plus"
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Buildroot for the Orange Pi Plus"

# Bootloaders
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2017.05"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="orangepi_plus"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM_NAME="u-boot-sunxi-with-spl.bin"

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.11.5"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="sunxi"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="sun8i-h3-orangepi-plus"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOOT_SCRIPT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOOT_SCRIPT_SOURCE="board/orangepi/orangepi-plus/boot.cmd"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="support/scripts/genimage.sh"
BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="-c board/orangepi/orangepi-plus/genimage.cfg"

# Additional tools
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
