BR2_aarch64=y
BR2_ARM_FPU_VFPV3=y
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/common/imx/imx8-bootloader-prepare.sh board/freescale/common/imx/post-image.sh"
BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="${UBOOT_DIR}/arch/arm/dts/fsl-imx8mq-evk.dtb"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.9.51_8mq_ga"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_ARCH_DEFAULT_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="freescale/fsl-imx8mq-evk"
BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX=y
BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX_PLATFORM_IMX8M=y
BR2_PACKAGE_FIRMWARE_IMX=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE="120M"
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE=y
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE_CUSTOM_REPO_URL="https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-atf"
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.9.51_8mq_ga"
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE_PLATFORM="imx8mq"
BR2_TARGET_ARM_TRUSTED_FIRMWARE_BL31=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.9.51_8mq_ga"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="imx8mq_evk"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM_NAME="u-boot-nodtb.bin"
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_IMX_MKIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS_FIT_SUPPORT=y
